Zum Inhalt
Sie verwenden eine veraltete Dokumentation Zur aktuellen Version wechseln

# Eingangsschnittstelle Archikart

Datensatzaufbau der Archikart-Stapelschnittstelle zur Übernahme von Buchungssätzen (inkl. RAP-Informationen) und Adressdaten aus Archikart. Die Felder sind analog der Standardschnittstelle durch einen Delimiter zu trennen (Standard „|“), andere Zeichen sind möglich.Die Daten sind als ASCII-Datei zu übergeben (ISO-8-bit -ISO 8859). Satzendekennzeichen ist 0d0a.

Eine komplette Schnittstellendatei besteht mit Adressangaben aus 86 Feldern, deren Feldlängen (Maximallänge ist angegeben) variabel sind.

Alle Datumsangaben erfolgen im Format tt.mm.jjjj

Numerische Werte werden in folgender Form übergeben:

1111,11 | Komma für Nachkommastellen
--- | ---
-999,99 | voran gestelltes Minus bei negativen Beträgen
0 | keine Vornullen erforderlich
333 | Ganzzahlen ohne Nachnullen hinter dem Komma möglich

Überprüfungen der Schnittstellendatei

Beim Einlesen einer Archikart-Schnittstellendatei bzw. beim Übernehmen eines korrigierten Datensatzes (beim Neuanlegen ebenfalls) werden sämtliche Prüfungen analog der Einleseprozedur der Standardschnittstelle durchgeführt. Dabei finden die Prüfung auf Nullwerte (leere Felder), die Prüfung auf logische Fehler und die Prüfung auf Feldlängen statt.

28. August 2025
12. Juni 2025